# Drive Snapshot - Was ist neu

#### V1.45 - Dezember 2016: Drive Snapshot 1.45

- Unterstützung von Server 2016
- Unterstützung von Platten mit nativen 4k Sektoren (4kn)

#### V1.44 - 17 April 2016: Drive Snapshot 1.44

- Unterstützung von Windows 10
- Restaurieren ganzer Festplatten mit mehreren Partitionen
- Automatiches Einbinden eines Netzwerklaufwerks mit Snapshot
- NT4sp6 wird wieder unterstützt. Falls Sie Probleme mit der aktuellen Version unter NT4 haben,
  verwenden Sie bitte Snapshot.exe 1.40.
  Windows 2000 erfordert SP3 Upgrade Rollup.

#### V1.43 - 17 Februar 2014: Drive Snapshot 1.43

- Unterstützung von Windows 8, 8.1, 2012, 2012 R2
- Unterstützung von GPT Partitionen
- Anpassung der Partitionsstruktur an Plattengröße

#### V1.42 - 14 Dezember 2012: Drive Snapshot 1.42

- beseitigt einen Fehler von 1.41 bei der Kombination von 'Restore während Neustart' und 'Reboot on Success'.
  Sorry.

#### V1.41 - 20 Oktober 2012: Drive Snapshot 1.41

- Backup und Restore per FTP
- zur Unterstützung von 64-Bit Restore Umgebungen (WindowsPE oder Windows Setup DVD) Snapshot64.exe
- VSS Unterstützung mit expliziter Beteiligung aller VSS-Writer und Löschen von Transaktionslogs.
  Siehe VSS
- Zusammenführen einer differentiellen und einer vollen Sicherung zu einer neuen vollen Sicherung incl.
  der Erzeugung einer neuen Hashdatei
- druckbares Handbuch als PDF

#### V1.40 - 20 Feb 2010: Drive Snapshot 1.40

- Restore des Systemlaufwerks während des Neustarts des Rechners
- Unterstützung von Windows 7/2008 R2

- Unterstützung von Linux Ext4

- Umzug auf neue Hardware ist verbessert worden

#### V1.39 - 15 Juli 2008: Drive Snapshot 1.39

- Unterstützung des 'Umzugs' in virtuelle Maschinen (VMWare/Virtual Server)
- gemountete Snapshots sind schreibbar - und können wieder gesichert werden; dadurch könne Images modifiziert werden

- die Möglichkeit Dateien vom Backup auszuschließen ist verbessert worden

- defekte Images können - innerhalb gewisser Grenzen - repariert werden
- erlaubt unter WinPE/BartPE das Installieren zusätzlicher Treiber
- verträgt sich besser mit Vista/2008 X64

#### V1.38 - 23 März 2007: Drive Snapshot 1.38

- Unterstützt Microsoft VSS für MS Exchange Server (Details hier)
- Mounten mehrerer Images gleichzeitig
- die Möglichkeit einzelne Dateien/Verzeichnisse vom Backup auszuschließen ist etwas verbessert worden
- die Standardgröße von Images ist jetzt 1500 MB (nicht mehr 650), sodass 3 Images auf eine DVD passen

Verträgt sich besser mit Windows Vista (mehr)

#### V1.37 - 28 Februar 2007: Drive Snapshot 1.37

Immer noch 1.37, verträgt sich aber besser mit Windows Vista (mehr)

#### V1.37 - 17 November 2005: Drive Snapshot 1.37

- differentielles Backup
- Möglichkeit einzelne Dateien/Verzeichnisse vom Backup auszuschließen
- Ersetzung auf der Kommandozeile von $DATE,$DRIVE,...
- Unterstützung von Windows64 X64 (nicht IA64-Itanium)
- Windows Longhorn Beta 1 (hat einfach funktioniert)

#### V1.36 - 20 Juli 2005: Drive Snapshot 1.36

ältere Versionen von Drive Snapshot sind nicht kompatibel mit Windows 2003 SP1

Neu: Backup:

- Partitionen ohne Laufwerksbuchstaben (die über Mountpoints angesprochen werden)
- Compaq/HP/Dell Service Partitionen
- Linux Ext2/Ext3/Reiser/Swap Partitionen (diese können nicht gemountet werden)
- Image Dateien werden so defragmentiert wie möglich abgespeichert
- USB Sticks werden unterstützt
- Ein bisschen Grafik im User Interface ;)

Restore:

- auf alle obigen Partitionen
- wenn die Rücksicherung unter Windows/BartPE erfolgt, kann die Dateisystemgröße der Partitionsgröße für NTFS Laufwerke angepasst werden.
  Vergrößern ist immer möglich; verkleinern nur bis zur Größe des höchsten belegten Sektors auf dem Laufwerk (nicht auf die belegte Größe der Dateien); im wesentlichen auf die Größe, die der Disk Defragmentierer anzeigt.
- Im GUI können Partitionen erzeugt werden; versuchen Sie die rechte Mausttaste

beseitigte Fehler:

- bisher waren nur Images, die in weniger als 256 Dateien aufgesplittet waren, mountbar.
  Jetzt werden bis zu 65535 Dateien (jede maximal 256 TB groß) unterstützt.
- Unterstützung von Windows 2000/2003 Terminal Server
- korrektes Verhalten, wenn Speicherkarten (MMC) nicht gesteckt sind
- und natürlich diverser Kleinkram

#### V1.35 -1 Mai 2004

- BUG: Snapshot Backup war nicht kompatible mit Windows 2003 Server, und meldete:
  'Driver reports error: IRQL 5'.
  beseitigt.
- BUG: Die Notfalldiskette konnte nicht mit der Intel E1000 Netzwerkkarte umgehen.
  beseitigt.

#### V1.34 -22 Apr 2004

- BUG: Snapshot Backup hat unter gewissen Umständen BlueScreens verursacht.
  beseitigt.
- BUG: DOS Restore funktionierte nicht mit (prähistorischen) Platten, die LBA nicht unterstützen.
  beseitigt.
- Neu: SafeGuard Easy wird erkannt, und besondert behandelt.
- Neu: Der DOS Teil wird mit dem ExePacker APACK gepackt - und spart noch mal 3K;)

#### V1.33 -1 Mar 2004

- Neu: Auf speziellen Wunsch kann auch Backup/Restore von Kommandozeile eine graphische Fortschrittsanzeige;
  die Kommandozeilenoption -G (grafisch) erlaubt dies.
- Neu: Wenn sich beim Restore die Plattengeometrie ändert ((Zylinder/Sektoren), ist das System nicht boot
  Eine neue Option
  DOS: Snapshot CHECKBOOT HD1
  Windows: Snapshot -!CHECKBOOT HD1
  beseitigt dies.
  1.36 wird dies automatisch erledigen.
- Kommandozeile: Wenn die Ausgaben in einen File umgeleitet werden, wird der Fortschrittstatus nicht mehr in diesen File geschrieben.
- Formatierungen, Schreibfehler,...

#### V1.30 - 9 Oktober 2003

- Unterstützung von UDMA in der DOS Notfalldiskette [mehr]
- Die Möglichkeit, den Datenteil innerhalb einer Partition zu vergrößern oder zu verkleinern [mehr]

Copyright © 2001-2016 Tom Ehlert Software